**Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30000 euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Nazwa nadana zamówieniu:** | **Usługa naprawy lady sklepowej w siedzibie Oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52.** |
| **3)Opis przedmiotu zamówienia:** | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw  określonych w załączniku nr 2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do  niniejszego zapytania.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. Wyliczone kwoty netto i brutto oferty należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. |
| **4)Pożądany termin wykonania:** | Termin dostawy : do 10.12.2018r. |
| **5)Kryteria udziału:** | |
| 5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, **co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu napraw mebli o wartości co najmniej 20 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.** Przez wykonaną usługę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | Nie dotyczy |
| 5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia: | Nie dotyczy |
| 5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| **6)Miejsce i forma składania ofert:** | e-mail: [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl) . |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia 5.11.2018 r., do godziny 10:00 |
| **8)Kryterium oceny ofert** | Kryterium oceny ofert:  **Cena brutto – 100%** |
| **9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Janusz Kurczak  [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl); tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464; |
| ***10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.***  ***11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.***  ***12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy***  ***13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** | |

**Załącznik numer 1. Formularz ofertowy.**

**Zamawiający**: ( miejscowość, data )

**Muzeum Warszawy**

**ul. Rynek Starego Miasta 28-42,**

**00-272 Warszawa**

**Nazwa i adres zgłaszającego**

Nr telefonu, e-mail: …………………………

…………………………….. Osoba do kontaktu: …………………

(pieczątka)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy wykonanie dostawy wzorników, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za **wynagrodzeniem:**

............................................zł **brutto** (słownie brutto: ............................................................. .) **Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.**

**Ponadto:** Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot pracy, usługi lub dostawy** | **Odbiorca**  **nazwa, adres** | **Wartość brutto w zł** | **Data wykonywania**  **(dz-m-rok)** |
| 1 | ……………………….  ……………………….. | …………………….  ……………………. | …….…………….zł | ................................... |
| 2 | ……………………….  ………………………. | ……………………  …………………… | ……..…………….zł | ................................... |

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagany dokument załączam do niniejszej oferty.

……………………………………

(Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

# 

**Załącznik numer 2.**

**Opis przedmiotu zamówienia – zakres naprawy lady.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Prezentacja zdjęciowa lady sklepowej:**

** **

** **

|  |
| --- |
| **Przyczyny zniszczeń lady sklepowej** |

1. Podstawowa przyczyną zniszczeń typu rozklejenia pomiędzy elementami jest:

Brak pierwotnego zastosowania systemów połączeniowych do szkła. Dotyczy to połączeń:

* pod kątem prostym- 90 st. - miedzy poziomym blatem a pionowymi wysłonami,
* po katem 180 st. pomiędzy sąsiadującymi płaszczyznami.

1. Wadliwe połączenie/ sklejenie wszystkich szklanych pionowych elementów z dolnymi płaszczyznami szklanych blatów.

Na oględzinach stwierdzono brak spoiny klejowej pomiędzy wąskimi płaszczyznami formatek szklanych poziomych a płaszczyznami dolnymi szklanych blatów.

Występują tylko zewnętrzne fazy kleju od strony wewnętrznej zabudowy – nałożone po położeniu blatu na konstrukcje pionową.

1. Wadliwa aplikacja i docisk - kleju kontaktowego w meblach płytowych.


|  |
| --- |
| **Zakres** **zniszczeń lady sklepowej** |

**Do podstawowych zniszczeń i uszkodzeń lady sklepowej należy zaliczyć:**

1. Rozklejenie kluczowych połączeń samonośnej konstrukcji szklanej stanowiącej wysłonę roboczej części lady sklepowej.



W wyniku rozklejenia doszło do powstania:


* szczelin pomiędzy szklanymi elementami – do 6 mm – na wszystkich pionowych połączeniach elementów.








 


 





* Braku licowania płaszczyzn pomiędzy sąsiadującymi elementami meblowymi – 5- 8 mm



* Przesunięcia pionowych elementów względem szklanego blatu – do 8 mm.



1. Uszkodzenia mocowania zawiasów oraz wadliwe posadowienie półokrągłych drzwi lady -20 mm odchyłka od pionu.


 



1. Uszkodzenia mechaniczne – odpryski szkła – elementów szklanych okładzin – dotyczy 3 szt. miejsc.


 

1. Odklejanie się laminatu HPL ze wszystkich miejsc gdzie zastosowano klej kontaktowy.

|  |
| --- |
| **Zakres niezbędnych napraw lady sklepowej.** |

1. Na obecnym etapie nie ma możliwości zastosowania specjalistycznych łączników do szkła ponieważ wymagają one wykonania otworów.

Wykonanie nawierceń we szkle hartowanym i klejonym VSG MAT – jakie zostało wykorzystane w meblu- jest niemożliwe ponieważ doprowadziło by to pęknięcia i zniszczenia całkowitego elementów.

Dlatego tez należy zastosować ponowne poprawne klejenie elementów wraz z wykorzystaniem:

* bezbarwnych profili międzyszybowych ( z poliwęglanu ) – pozycjonujących i usztywniające równoległe płaszczyzny szkła sąsiadujących elementów.
* pręty - opcjonalnie - z poliwęglanu Ø 3 mm usztywniające i pozycjonujące położenie pionowych elementów względem blatu.

1. Zakres prac do wykonania:

***UWAGA: Firma wykonująca prace musi mieć ubezpieczenie na wypadek***

***pęknięcia i zniszczenia elementów szklanych podczas prac demontażowych i montażowych.***

1. Dokonać demontażu zabudowy wewnętrznej lady.
2. Dokonać demontażu wszystkich szklanych elementów samonośnej konstrukcji szklanej. Klej przecinać np. z użyciem najcieńszej struny fortepianowej lub żyłki wędkarskiej.

Należy pamiętać że zahartowane elementy – szkło bezpieczne - ( nawet sklejone ) może pęknąć przy niewielkim uderzeniu.

1. Dokonać czyszczenia wszystkich miejsc po spoinach klejowych z wykorzystaniem przeznaczonych do tego preparatów wraz z czyszczeniem mechanicznym. Dotyczy to też podstawy oraz podłoża.
2. Przygotować odpowiednie odcinki profili międzyszybowych. Dostosować profile do grubości szkła. W przypadku niedostępności profili dla danej grubości wykonać je poprzez połączenie dostępnych – patrz [www.profilmiedzyszybowy.pl](http://www.profilmiedzyszybowy.pl) Do wykonania klejenia – połączenia wykonać przyrząd bazujący klejone powierzchnie profilu.
3. Naprawić wszystkie odpryski szkła przeznaczonymi do tego preparatami ( np. K2 Glass Doctor ) oraz żywicą poliestrowa/ epoksydową.
4. Zamontować całość konstrukcji samonośnej z wykorzystaniem bezbarwnego kleju/spoiwa do szkła.
5. Przykleić - opcjonalnie - pręty poliwęglanowe 3 mm w miejscach połączeń 90 st.
6. Podczas klejenia stosować taśmy ochronne.
7. Dokonać ponownie okleinowania wadliwych formatek meblowych.
8. Zamontować elementy wewnętrzne – meblowe - wewnątrz lady.