**Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30000 euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Nazwa nadana zamówieniu:** | **Dostawa i montaż zasłon okiennych do Oddziału Woli Muzeum Warszawy.** |
| **3)Opis przedmiotu zamówienia:** | Przedmiotem zamówienia jest:  1. OFERTA na dostawę i montażu zasłon okiennych, określonych w załączniku nr 1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  Wykaz pomieszczeń i wymiary zasłon zostały przedstawione w załączniku nr 1, który stanowi jednocześnie formularz cenowy. Wyliczone kwoty proszę wpisać do formularza ofertowego – załącznik numer 1. |
| **4)Pożądany termin wykonania:** | Termin dostawy i montażu: do 15.06.2018r. |
| **5)Kryteria udziału:** | |
| 5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, **co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu zasłon okiennych o wartości co najmniej 10 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.** Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wybrany Wykonawca jest zobowiązany dokonać szczegółowych pomiarów w pomieszczeniach montażu zasłon. |
| 5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia: | Nie dotyczy |
| 5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| **6)Miejsce i forma składania ofert:** | W siedzibie w godzinach pracy Muzeum (poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00) lub e-mail: [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl) . |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia 20.04.2018 r., do godziny 14:00 |
| **8)Kryterium oceny ofert** | Kryterium oceny ofert:  **1. Cena brutto – 100%** |
| **9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Janusz Kurczak  [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl); tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464; |
| ***10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.***  ***11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.***  ***12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy***  ***13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** | |

**Załącznik numer 1. Formularz ofertowy.**

**Zamawiający**: ( miejscowość, data )

**Muzeum Warszawy**

**ul. Rynek Starego Miasta 28-42,**

**00-272 Warszawa**

**Nazwa i adres zgłaszającego**

Nr telefonu, e-mail: …………………………

…………………………….. Osoba do kontaktu: …………………

(pieczątka)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy wykonanie dostawy i montaż zasłon okiennych,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za **wynagrodzeniem:**

............................................zł **brutto** (słownie brutto: ............................................................. . **Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.**

**Ponadto:** Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot pracy, usługi lub dostawy** | **Odbiorca nazwa, adres** | **Wartość brutto w zł** | **Data wykonywania**  **(dz-m-rok)** |
| 1 | ……………………….  ……………………….. | …………………….  ……………………. | …….…………….zł | ................................... |
| 2 | ……………………….  ………………………. | ……………………  …………………… | ……..…………….zł | ................................... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zasłony | |
| **numer pomieszczenia** | **okno** | **szer. zasłony cm** | **długość zasłony cm** | **ilość zasłon** | **uwagi** | **ilość** | **cena netto** |
| **Poziom +1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **P1.01** | **pomieszczenie biurowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | okno lewe | 200 | 309 | 1 | dwa okna; niezbędne uwzględnienie marszczenia; |  |  |
|  | okno prawe | 200 | 309 | 1 |  |  |
|  | karnisze, żabki |  |  | 2 |  |  |  |
| **P1.02** | **pomieszczenie biurowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | okno na lewo od wejścia | 160 | 350 | 1 | niezbędne uwzględnienie marszczenia |  |  |
|  | karnisze, żabki |  |  | 1 |  |  |  |
| **P.1.03** | **pomieszczenie biurowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | okno na lewo od wejścia | 160 | 350 | 1 | niezbędne uwzględnienie marszczenia |  |  |
|  | okno na wprost | 195 | 350 | 1 |  |  |
|  | karnisze, żabki |  |  | 2 |  |  |  |
| **P1.12** | **pomieszczenie biurowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | okna na wprost od wejścia | 200 | 353 | 2 | niezbędne uwzględnienie marszczenia |  |  |
|  | karnisze, żabki |  |  | 2 |  |  |  |
| **P1.13** | **pomieszczenie biurowe** |  |  |  |  |  |  |
|  | okno na wprost od wejścia | 200 | 354 | 1 | niezbędne uwzględnienie marszczenia |  |  |
|  | okna na prawo od wejścia | 590 | 354 | 1 | dwa okna, jedna zasłona |  |  |
|  | karnisze, żabki |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem:** |  |  |

Załącznik numer 2.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż zasłon**

w pomieszczeniach siedziby Oddziału Woli Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12

**ZASŁONY**

1. **ZASŁONY LEKKIE -**  wymagane parametry materiału
   1. Zasłony - wykonane z tkaniny blackout strukturalny w kolorze naturalnego lnu, - do wybrania w na podstawie próbek przedstawionych przez Wykonawcę.
   2. Tkanina strukturalna zaciemniająca min. 80 %; tkanina wyprodukowana z włókien antyogniowych, splot włókien prosty, włókno tkaninowe poliestrowe imitujące nitkę bawełnianą, matową na bazie blackoutu. Kolorystyka – tkanina gładka z palety szarości - do ustalenia w nadzorze autorskich na próbkach przedłożonych przez Wykonawcę. Wymagane parametry: 100% PES FR (atest M1), 300-330 g/m2, tkanina do prania wodnego. Atest niepalności dożywotni, nie schodzi po praniu i czyszczeniu chemicznym.
   3. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbki tkanin do akceptacji Zamawiającego.
2. **SPOSÓB SZYCIA:**
   1. Zasłony powinny być podzielone na środku okien. Powinny umożliwiać rozsuwanie od środka okna na boki. Dotyczy to wszystkich zasłon. Ponadto ew. pozostałe części w szerokości zasłon powinny składać się z wielokrotności ok. 250 cm (aby umożliwić konserwację /pranie), po zmarszczeniu całości wymiaru danej szerokości poszczególnej zasłony. W miejscu stykania się zasłon zamontować ramię zachodzące na szynie, aby uzyskać 100% zaciemnienia.
   2. Zasłony uszyte na taśmie marszczącej mikro – fleks, marszczenie 1:1,5, tkanina wierzchnia zszyta z podszewką na jednej taśmie, wymagane jest zszycie boków zasłon. Obręby boczne 2 cm podwójne, obręby dolne 10 cm – podwójne. Zasłony obciążone sztabkami ołowianymi, wszyte w obręby boczne na wysokości obrębu dolnego.
   3. Pomiędzy poszczególnymi zasłonami danej zasłony, aby zapewnić zaciemnienie 100%, należy zamontować ramiona zachodzące min. 10 cm, z uszytymi kieszeniami na umieszczenie magnesów neodymowych.
   4. Każda z zasłon musi zostać zaopatrzona w metkę z opisem zawierającym:

A. nr pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana,

B. kolejność montażu (jeżeli są 3 fragmenty to opis: prawy, środkowy, lewy) - wymiary zasłony opisane w cm (szerokość x wysokość)

Tolerancja wymiarów, parametrów (±1%)

**III.** **SYSTEM WIESZANIA ZASŁON:**

a. Szyny pojedyncze, aluminiowe w kolorze czarnym, system wzorcowy „silent gliss” (marka referencyjna) lub równoważny pod względem gabarytów, możliwości gięcia szyn łukiem pod kątem prostym, nośności szyn.

Wymiary szyn i wymiarami zasłon podano w pewną tolerancją. Przed ich produkcją , Wykonawca dokona własnych pomiarów szczegółowych na miejscu przyszłego montażu. Wymiary w raz z uzasadnieniem ewentualnych potrzebnych zmian Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

b. Szyny montowane do ścian na wspornikach metalowych w kolorze czarnym, wzmacnianych; jak najwyżej na ścianie - poniżej szyn do wieszania obrazów, aby uzyskać maksymalne zaciemnienie. Montaż wsporników nie może ingerować w historyczne elementy wnętrz. Nośność wsporników oraz szyny dostosować do ciężaru zasłon.

c. Wysięg wsporników dobrać na budowie na podstawie obmiarów wystających elementów wnętrz: grzejników, parapetów. Dystans od ściany wraz ze zmarszczoną zasłoną maksymalnie 20 cm. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji, pomiarów na miejscu z uwzględnieniem lokalizacji wykonanego osprzętu elektrycznego (kamery, czujki, itp.).

**IV.** **Lokalizacja**

Zasłony należy rozmieścić według numeracji pomieszczeń podanej w tabeli w załączniku numer 1.

**VI.** **WIZJA LOKALNA:**

Zachodzi potrzeba dokonania wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty. Rekomendowane jest osobiste zapoznanie się ze szczegółowymi uwarunkowaniami obiektu oraz jego infrastrukturą i warunkami wykonania robót.

**VII.** **SZCZEGÓŁOWE DANE DO WYCENY:**

* 1. W wycenie poszczególnych pozycji należy uwzględnić wykonanie wszystkich prac związanych

z przygotowaniem, produkcją, dostawą, montażem stelażu oraz zasłon a także prasowanie materiału przed odbiorem przez Zamawiającego.

* 1. Uwzględnić konieczność wniesienia wyposażenia i sprzętu do wnętrz obiektu bez ich uszkodzenia.
  2. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji prac, w pomieszczeniach należy wykonać następujące prace: zabezpieczenie podłóg, okien, grzejników kartonem i folią polietylenową.

**VIII.** **EWENTUALNE PRACE BUDOWLANE:**

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie kotwienia szyn do zasłon. Należy przewidzieć w razie uszkodzenia tynku, wykonanie napraw tynkarskich w miejscach wykonywania i prowadzenia instalacji. Malowanie ścian wykonać takimi samymi lub farbami o równoważnej jakości i możliwie najbardziej zbliżonej barwie jak w trakcie prac budowlanych.

Kolor należy dobrać do oryginalnej barwy dekoracji sztukatorskich w uzgodnieniu z Zamawiającym.

**IX.** **DYSPOZYCJE DLA WYKONAWCY:**

a. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Próbkę stanowi kompletny system: uszyta zasłona podwójna szerokość min. 150 cm, wysokości 350 cm, system wieszania wraz z mocowaniem - szerokość min 200 cm, gięty na początku i końcu pod kątem 90º w kształt litery C. Kolor czarny.

Ocenie będą podlegały: jakość wizualna materiałów, jakość wykonania powłok malarskich, kolorystyka, prezentowanych próbek. Wykonawca wraz z próbkami przedstawia karty materiałowe, certyfikaty, potwierdzające zgodność prezentowanych materiałów ze specyfikacją. Do decyzji Wykonawcy należy pochodzenie przedstawianych próbek.

b. Zamawiający wymaga przedkładania kart materiałowych wraz z wymaganymi prawem atestami do akceptacji.

c. Ustala się następujący tryb ich akceptacji i kierowania do realizacji. Wykonawca kolejno:

A. Przedstawia minimum trzy próbki materiałów;

1. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przystępuje do wykonania elementu wzorcowego.
2. Przedstawia element wzorcowy w miejscu jego montażu.
3. Ewentualnie poprawia element wzorcowy, wykonuje kolejny prototyp, aż uzyska akceptację Zamawiającego.
4. Po uzyskaniu akceptacji przystępuje do wykonania kolejnych elementów, które są poddane ocenie zgodności wykonania z elementem wzorcowym.

Tolerancja wymiarów, parametrów (±1%).

**X. Certyfikaty:**

Zasłony powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Należy je dołączyć do składanej oferty. Atest niepalności dożywotni (M1), nie schodzi po praniu i czyszczeniu chemicznym.

**XI.** **PRACE PORZĄDKOWE**

Po zakończeniu części oraz całości prac należy dokonać prac porządkowych polegających na kompleksowym uprzątnięciu przestrzeni uzupełniających, w tym oczyszczeniu elementów wyposażenia. Prawidłowość wykonania prac porządkowych potwierdzić protokolarnie z Zamawiającym.

**XII.** **GWARANCJE**

Na terenie, gdzie wykonywany będzie montaż elementów wystawy Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić elementy instalacji i infrastruktury przed rozpoczęciem montażu odpowiednimi przyrządami.

Obiekt, na którym będzie prowadzona realizacja niniejszego zamówienia będzie objęty gwarancją jakości udzieloną przez Generalnego Wykonawcę robót remontowych, firmę „Furmanek“ realizującą roboty budowlane.

Wykonawca niniejszego zadania wykona przedmiot umowy w sposób nie wpływający na uprawnienia Zamawiającego wynikające z ww. gwarancji jakości na budynek, w zakresie elementów budynku, w które Wykonawca nie ingeruje. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót innych elementów budynku Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt, pod groźbą wykonania zastępczego. Wykonawca w trakcie realizacji robót przejmie na siebie gwarancje na te elementy budynku, w które będzie ingerował, a w szczególności tynki ścian i sufitów, podłogi, instalacje i inne systemy.