
**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWA NA PARKING**

**Źródło światła:** LED, 4000 K, 72 W, 9600 lm, CRI> 80  
**Wydajność świetlna:** 87 lm / W  
**Moc oprawy:** 81 W, 7050 lm  
**Żywotność LED:** > 60000h - L80 - B20 (Ta 25 ° C)  
**Wysoka spójność kolorów:** <3 SDCM  
**Zasilanie:** 220–240 V, 50/60 Hz  
**Okablowanie:** ON / OFF  
**Optyka:** optyka uliczna typu II  
**Kolor:** aluminium - 21  
**Waga:** 7,2 kg

**Rozmiar:**

A: 250 mm  
B: 95 mm  
C: 520 mm



**Urządzenie**

- Korpus odlewany ciśnieniowo, odlew aluminiowy i nasadka EN 47100.  
- Dwuwarstwowa poliestrowa farba proszkowa odporna na korozję i mgłę solną.  
- Uszczelki z gumy silikonowej.  
- Zewnętrzne śruby ze stali nierdzewnej   
- Sterownik zabezpieczony przed skokami napięcia do 6kV.  
- Odbłyśnik wykonany z tworzywa konstrukcyjnego metalizowanego w wysokiej próżni.  
- Soczewki PMMA do diod LED.  
- Ekran wykonany z hartowanego szkła o grubości 5 mm odpornego na wstrząsy termiczne.  
- Jest zgodny z normami EN 60598-1 i EN 60598-2-3.