**Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30000 euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Nazwa nadana zamówieniu:** | **Dostawa i montaż rolet okiennych** |
| **3)Opis przedmiotu zamówienia:** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasłon okiennych, określonych w załączniku nr 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. Wykaz pomieszczeń i wymiary rolet zostały przedstawione w załączniku nr 1, który stanowi jednocześnie formularz ofertowo-cenowy. Wykonawca jest zobowiazany do jego wypełnienia. |
| **4)Pożądany termin wykonania:** | Termin dostawy i montażu: do 23.05.2017r. |
| **5)Kryteria udziału:** | |
| 5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, **co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie rolet okiennych o wartości co najmniej 10 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.**  Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | Nie dotyczy |
| 5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia: | Tak, dotyczący należytego wykonania przedmiotu zamówienia. |
| 5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| **6)Miejsce i forma składania ofert:** | W siedzibie w godzinach pracy Muzeum (poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00) lub e-mail: [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl) . |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia 19.05.2017 r., do godziny 9:00 |
| **8)Kryterium oceny ofert** | Kryterium oceny ofert:  **1. Cena brutto – 100%** |
| **9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Janusz Kurczak  [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl);  tel. 22 596 67 10; 605 649 46  Ida Skrzeszewska; ida.skrzeszewska@muzeumwarszawy.pl;  tel. 22 596 67 18; |
| ***10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.***  ***11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.***  ***12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy***  ***13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** | |

# Zał.2.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż rolet okiennych**

w pomieszczeniach siedziby Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42

**ROLETY**

1. **Materiał – wymagane parametrY**
2. **ROLETY JASNE -** Rolety zaciemniające częściowo, chroniące przed oślepianiem, słońcem, upałem i promieniowaniem UV.

a. Materiał - tkanina strukturalna zaciemniająca min. 60 %; tkanina wyprodukowana z włókien antyogniowych, splot włókien prosty, włókno tkaninowe poliestrowe imitujące nitkę bawełnianą, matowa. Kolorystyka – tkanina gładka z palety szarości - do ustalenia w nadzorze autorskich na próbkach przedłożonych przez Wykonawcę. Wymagane parametry: 100% PES FR (atest M1), 200-300 g/m2, tkanina do prania wodnego. Atest niepalności dożywotni, nie schodzi po praniu i czyszczeniu chemicznym

b. Ochrona przed energią cieplną - Materiał w zamontowanych roletach powinien zmniejszać ilość wpadającej przez okno energii cieplnej do 80 %. W okresie zimowym - do 30 %.

c. Transparentność - Zastosowana materiał powinien zapewniać częściowy widok na zewnątrz, przy nie zmniejszonej efektywnej ochronie przed słońcem i upałem.

**2.** **ROLETY CIEMNE -** Rolety zaciemniające zupełnie, chroniące przed oślepianiem, słońcem, upałem i promieniowaniem UV.

a.Materiał: tkanina strukturalna zaciemniająca min. 90 %; tkanina wyprodukowana z włókien antyogniowych, splot włókien prosty, włókno tkaninowe poliestrowe imitujące nitkę bawełnianą, matową, na bazie blackoutu. Kolorystyka – tkanina gładka z palety szarości - do ustalenia w nadzorze autorskich na próbkach przedłożonych przez Wykonawcę. Wymagane parametry: 100% PES FR (atest M1), 300-400 g/m2, tkanina do czyszczenia wodnego. Atest niepalności dożywotni, nie schodzi po czyszczeniu

chemicznym.

1. **ochrona przed energią cieplną -** Zamontowane rolety z folii refleksyjnej powinny zmniejszać ilość wpadającej przez okno energii cieplnej do 80 %. W okresie zimowym roleta powinna zredukować utratę ciepła do 30 %.
2. Materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Do oferty należy załączyć odpowiedni certyfikat stwierdzający jakość zastosowanego materiału.
3. Wykonawca będzie zobowiązany przed realizacją dostarczyć próbki tkanin do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego.
4. **Wymagania montażowe**

Metalowe wałki i metalowe obejmy wałków. Metalowy obciążnik na dolnej krawędzi materiału

w formie listwy. Łańcuszek metalowy.

Montaż rolet na ramę okienną poszczególnych skrzydeł.

Wymiary okien do wyceny rolet podano w świetle ościeży. Przed produkcją rolet, Wykonawca dokona własnych pomiarów szczegółowych na miejscu przyszłego montażu. Wymiary wraz

z uzasadnieniem ewentualnych potrzebnych zmian Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

1. **Lokalizacja**

Wykonać wg numeracji pomieszczeń określonej w tabeli i pokazanej na rzutach kondygnacji.

1. **WIZJA LOKALNA:**

Zachodzi potrzeba dokonania wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem o oferty. Rekomendowane jest osobiste zapoznanie się ze szczegółowymi uwarunkowaniami obiektu oraz jego infrastrukturą i warunkami wykonania robót.

1. **PRACE PORZĄDKOWE**

Po zakończeniu części oraz całości prac należy dokonać prac porządkowych polegających na kompleksowym uprzątnięciu przestrzeni uzupełniających, w tym oczyszczeniu elementów wyposażenia. Prawidłowość wykonania prac porządkowych potwierdzić protokolarnie

z Zamawiającym.

1. **GWARANCJE**

Obiekt, w którym będzie prowadzona realizacja niniejszego zamówienia będzie objęty gwarancją jakości udzieloną przez Generalnego Wykonawcę, firmę Castellum Sp. z o.o. realizującą roboty budowlane zgodnie

z Umową z dnia 12.02.2015 r. w ramach projektu pn: "Modernizację obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta ".

Wykonawca niniejszego zadania wykona przedmiot umowy w sposób nie wpływający na uprawnienia Zamawiającego wynikające z ww. gwarancji jakości na budynek w zakresie elementów budynku, w które Wykonawca nie ingeruje. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót innych elementów budynku Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt, pod groźbą wykonania zastępczego.

Podsumowując Wykonawca w trakcie realizacji robót przejmie na siebie gwarancje na te elementy budynku, w które będzie ingerował, a w szczególności tynki ścian i sufitów, podłogi, oraz instalacje i inne systemy.