**Warszawa, 18.04.2018r.**

**Zespół do zarządzania realizacją projektu „Modernizacja Muzeum Woli oddziału Muzuem Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie“ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku“. Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.**

**Dotyczy: odpowiedź na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i wyposażenia warsztatowego do Oddziału Woli Muzeum Warszawy.**

W odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji do zapytania ofertowego na dostawę i montaż folii okiennych, które wpłynęły do Muzuem Warszawy 18 kwietnia 2018r. drogą mailową, Zamawiający informuje, że:

**Na Zapytanie 1 -**

*Folia w klasie P2A wg europejskiej normy EN356 ma grubość przyjetą 12mil (powyzej 300mikrometrów).*

*Natomiast folia 4mil ma grubosc ok 140mikrometrów i nie jest objeta norma EN356.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii P2A według europejskiej normy EN356, czyli o grubości 12mil;

**Na Zapytanie 2 -**

*Prosimy o potwierdzenie ze folia zaciemniająca ma być lustrzana;*

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że folia zaciemniająca nie ma być lustrzana; ma ona mieć parametry zgodne z opisem zamieszczonym w załączniku numer 2.

(-) Janusz Kurczak