**Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30000 euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Nazwa nadana zamówieniu:** | **Dostawa i montaż folii okiennych do Oddziału Woli Muzeum Warszawy.** |
| **3)Opis przedmiotu zamówienia:** | Przedmiotem zamówienia jest:  1. OFERTA na dostawę i montażu folii okiennych, określonych w załączniku nr 1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  Wykaz pomieszczeń i wymiary folii zostały przedstawione w załączniku nr 1, który stanowi jednocześnie formularz cenowy. Wyliczone kwoty proszę wpisać do formularza ofertowego – załącznik numer 1. |
| **4)Pożądany termin wykonania:** | Termin dostawy i montażu: do 15.06.2018r. |
| **5)Kryteria udziału:** | |
| 5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, **co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu folii okiennych o wartości co najmniej 5 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.** Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca jest zobowiązany dokonać szczegółowych pomiarów okien, na których będą montowane folie. |
| 5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia: | Nie dotyczy |
| 5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| **6)Miejsce i forma składania ofert:** | W siedzibie w godzinach pracy Muzeum (poniedziałek – piątek, 8.00 – 16.00) lub e-mail: [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl) . |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia 20.04.2018 r., do godziny 14:00 |
| **8)Kryterium oceny ofert** | Kryterium oceny ofert:  **1. Cena brutto – 100%** |
| **9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Janusz Kurczak  [janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl](mailto:janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl); tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464; |
| ***10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.***  ***11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.***  ***12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy***  ***13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** | |

**Załącznik numer 1. Formularz ofertowy.**

**Zamawiający**: ( miejscowość, data )

**Muzeum Warszawy**

**ul. Rynek Starego Miasta 28-42,**

**00-272 Warszawa**

**Nazwa i adres zgłaszającego**

Nr telefonu, e-mail: …………………………

…………………………….. Osoba do kontaktu: …………………

(pieczątka)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferujemy wykonanie dostawy i montaż folii okiennych,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za **wynagrodzeniem:**

............................................zł **brutto** (słownie brutto: ............................................................. . **Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.**

**Ponadto:** Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot pracy, usługi lub dostawy** | **Odbiorca nazwa, adres** | **Wartość brutto w zł** | **Data wykonywania**  **(dz-m-rok)** |
| 1 | ……………………….  ……………………….. | …………………….  ……………………. | …….…………….zł | ................................... |
| 2 | ……………………….  ………………………. | ……………………  …………………… | ……..…………….zł | ................................... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | folie | | | |
| **numer pomieszczenia** | **okno** | **szer.szyby cm** | **wys. szyby cm** | | **ilość szyb** | | **uwagi** | | **okno m2** | | **cena netto** | |
| **poziom -1** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **PG01** | **pomieszczenie pomocnicze** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | strona lewa, cześć lewa | 31 | 45 | | 4 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 8 szyb | |  | |  | |
|  | strona lewa, część prawa | 31 | 45 | | 4 | |  | |  | |
|  | na wprost, część lewa | 31 | 45 | | 2 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
|  | na wprost, część prawa | 31 | 45 | | 2 | |  | |  | |
| **PG03.2** | **WC męski** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  |  | 31 | 45 | | 4 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
| **PG11** | **węzeł CO** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okna na wprost | 31 | 45 | | 8 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 8 szyb | |  | |  | |
| **PG12** | **magazyn** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okna na wprost | 25 | 16 | | 4 | | cztery okna, razem 4 szyby, montaż folii na szybie od strony pomieszczenia | |  | |  | |
| **PG15** | **magazyn** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 25 | 16 | | 1 | | jedno okno, razem 1 szyba, montaż folii na szybie od strony pomieszczenia | |  | |  | |
| **PG16** | **magazyn** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 25 | 16 | | 1 | | jedno okno, razem 1 szyba, montaż folii na szybie od strony pomieszczenia | |  | |  | |
| **PG17** | **serwerownia** |  |  | |  | | **folie bezpieczne** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 31 | 45 | | 4 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
| **PG18** | **rozdzielnia elektryczna** |  |  | |  | | **folie bezpieczne** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 31 | 45 | | 4 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
| **PG21.2** | **sala konsumpcyjna** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okna na prawo | 31 | 45 | | 8 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 8 szyb | |  | |  | |
| **PG21.10** | **pomieszczenie socjalne** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 31 | 45 | | 4 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
| **PG21.11** | **zaplecze bufetu** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 31 | 45 | | 4 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 4 szyby | |  | |  | |
| **poziom 0** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **P0.01** | **Hall/kasa/sklep** |  |  | |  | | **folie bezpieczne** | |  | |  | |
|  | okna na na lewo od wejścia | 35 | 47 | | 12 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 12 szyb | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 35 | 47 | | 6 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 6 szyb | |  | |  | |
| **P0.02** | **pomieszczenie socjalne/control room** |  |  | |  | | **folie bezpieczne + folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okno na lewo od wejścia | 35 | 47 | | 6 | | okno dwuskrzydłowe, razem 6 szyb | |  | |  | |
| **P0.10** | **klatka schodowa** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okno na lewo od wejścia | 35 | 47 | | 6 | | okno dwuskrzydłowe, razem 6 szyb | |  | |  | |
| **P0.12** | **sala wystawowa** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | okna na lewo od wejścia | 35 | 47 | | 30 | | pięć okien dwuskrzydłowych; razem 30 szyb | |  | |  | |
|  | okna na prawo od wejścia | 35 | 47 | | 36 | | sześć okien dwuskrzydłowych; razem 36 szyb | |  | |  | |
| **P0.13** | **magazyn** |  |  | |  | | **folie bezpieczne** | |  | |  | |
|  | okno na lewo od wejścia | 35 | 47 | | 6 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 6 szyb | |  | |  | |
| **P0.16** | **sala edukacyjna** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okna na wprost | 35 | 47 | | 12 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 12 szyb | |  | |  | |
| **P0.17** | **sklep muzealny** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | okna na prawo od wejścia | 35 | 47 | | 12 | | dwa okna dwuskrzydłowe, razem 12 szyb | |  | |  | |
|  | okno na wprost | 35 | 47 | | 6 | | jedno okno dwuskrzydłowe, razem 6 szyb | |  | |  | |
| **Poziom +1** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **P1.06** | **komunikacja - korytarz, okno balkonowe** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | część prawa | 43 | 57 | | 3 | | jedno okno dwuskrzydłowe; razem 6 szyb | |  | |  | |
|  | część lewa | 43 | 57 | | 3 | |  | |  | |
| **P1.07** | **sala wystawowa** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 14%** | |  | |  | |
|  | część lewa | 35 | 47 | | 3 | | jedno okno dwuskrzydłowe; razem 6 szyb | |  | |  | |
|  | część prawa | 35 | 47 | | 3 | |  | |  | |
| **P1.09** | strona lewa, część lewa | 35 | 47 | | 15 | | pięć okien dwuskrzydłowych; razem 30 szyb | |  | |  | |
|  | strona lewa, część prawa | 35 | 47 | | 15 | |  | |  | |
|  | strona prawa, część lewa | 35 | 47 | | 18 | | sześć okien dwuskrzydłowych; razem 36 szyb | |  | |  | |
|  | strona prawa, część prawa | 35 | 47 | | 18 | |  | |  | |
| **P.1.11** | **klatka schodowa** |  |  | |  | | **folie zaciemniające 4%** | |  | |  | |
|  | część lewa | 48 | 163 | | 3 | | jedno okno dwuskrzydłowe; razem 6 szyb | |  | |  | |
|  | część prawa | 48 | 163 | | 3 | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | **Razem:** | |  | |  | |

**Załącznik numer 2.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż folii przeciwsłonecznych i wyciemniających.**

w pomieszczeniach siedziby Oddziału Woli Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12

1. Materiał – wymagane parametry

**1.FOLIE BEZPIECZNE klasy P2A:**

a.Folie ochronne (bezpieczne) 140-mikronowe (4MIL)

b.Struktura folii 4 MIL

c.Siła rozciągająca przy przerwaniu 28,500 PSI

d.Wytrzymałość na uderzenie 112 LB/CAL

e.Wydłużenie przy przerwaniu 125%

f.Wytrzymałość na odklejanie 7 LB/CAL

g.Transmisja promieni UV10%

**2.FOLIE ZACIEMNIAJĄCE**

2.1.FOLIA CIEMNA 4%

a.Transmisja światła widzialnego 4%

b.Odbicie światła widzialnego 6%

c.Transmisja promieni UV 1%

d.Odbicie całkowitej energii słonecznej 9%

e.Transmisja całkowitej energii słonecznej 25%

f.Absorpcja całkowitej energii słonecznej 66%

g.Spółczynnik zacienienia 0,53

h.Całkowita Energia słoneczna zatrzymana 54%

2.2.FOLIA CIEMNA 14%

a.Transmisja światła widzialnego 14%

b.Odbicie światła widzialnego 6%

c.Transmisja promieni UV 1%

d.Odbicie całkowitej energii słonecznej 8%

e.Transmisja całkowitej energii słonecznej 28%

f.Absorpcja całkowitej energii słonecznej 66%

g.Spółczynnik zacienienia 0,55

h.Całkowita energia słoneczna zatrzymana 52%

**3.WYMAGANIA MONTAŻOWE**

1. Wymiary okien do założenia folii podano w świetle ościeży. Przed montażem folii Wykonawca dokona własnych pomiarów szczegółowych na miejscu przyszłego montażu. Wymiary wraz z uzasadnieniem ewentualnych potrzebnych zmian Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie folie montowane od wewnątrz skrzynki okiennej.
2. Tolerancja wymiarów, parametrów (±5%)
3. Certyfikaty: folie okienne powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa

**4. Lokalizacja**. Wykonać wg numeracji pomieszczeń określonej w tabeli i pokazanej narzutach kondygnacji.

1. **Tolerancja wymiarów, parametrów (±5%)**
2. **Wizja lokalna:**

Zachodzi potrzeba dokonania wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty. Rekomendowane jest osobiste zapoznanie się ze szczegółowymi uwarunkowaniami obiektu oraz jego infrastrukturą i warunkami wykonania robót.

1. **Certyfikaty:**
   1. Folie okienne powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Należy je dołączyć do składanej oferty.
2. **Prace porządkowe**
   1. Po zakończeniu części oraz całości prac należy dokonać prac porządkowych polegających na kompleksowym uprzątnięciu przestrzeni uzupełniających, w tym oczyszczeniu elementów wyposażenia. Prawidłowość wykonania prac porządkowych potwierdzić protokolarnie z Zamawiającym.
3. **Uwaga**
   1. Budynek po zakończonym remoncie generalnym; Wykonawca niniejszego zadania wykona przedmiot umowy w sposób nie wpływający na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji jakości na budynek, w zakresie elementów budynku, w które Wykonawca nie ingeruje. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót innych elementów budynku, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt, pod groźbą wykonania zastępczego.
   2. Wykonawca w trakcie realizacji robót przejmie na siebie gwarancje na te elementy budynku, w które będzie ingerował, a w szczególności tynki ścian i sufitów, podłogi, instalacje i inne systemy.