**Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej**

**30000 euro**

|  |  |
| --- | --- |
| **2)Nazwa nadana zamówieniu:** | **Dostawa osuszaczy powietrza do siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28** |
| **3)Opis przedmiotu zamówienia:** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, określonego w załączniku nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia. Wyliczone kwoty netto i brutto oferty należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. |
| **4)Pożądany termin wykonania:** | Termin dostawy : do 10.12.2018r. |
| **5)Kryteria udziału:**  |
|  5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): | Wykonawca musi wykazać że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, **co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie osuszaczy powietrza o wartości co najmniej 50 000 złotych netto (cena nie zawierająca podatku VAT) każda z nich.** Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub Odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  5.2)Odpowiedni potencjał techniczny: | Nie dotyczy |
|  5.3)Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: | Nie dotyczy |
|  5.4) Sytuacja ekonomicznej i finansowania | nie dotyczy |
| **6)Miejsce i forma składania ofert:** | e-mail: janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl .  |
| **7)Termin składania ofert:** | Do dnia 7.11.2018 r., do godziny 10:00 |
| **8)Kryterium oceny ofert** | Kryterium oceny ofert:**Cena brutto – 100%** |
| **9)Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:** | Janusz Kurczakjanusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl; tel. 22 596 67 10 lub 605 649 464;  |
| ***10)Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.*** ***11)Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.*** ***12)Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy*** ***13)Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.*** |

**Załącznik numer 1. Formularz ofertowy.**

**Zamawiający**: ( miejscowość, data )

**Muzeum Warszawy**

**ul. Rynek Starego Miasta 28-42,**

**00-272 Warszawa**

**Nazwa i adres zgłaszającego**

 Nr telefonu, e-mail: …………………………

…………………………….. Osoba do kontaktu: …………………

(pieczątka)

**FORMULARZ OFERTOWY**

 Oferujemy wykonanie dostawy osuszaczy powietrza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za **wynagrodzeniem:**

.............................................. zł netto (słownie netto:..................................................................)

............................................zł **brutto** (słownie brutto: ............................................................. .) **Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.**

**Ponadto:** Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące dostawy osuszaczy powietrza związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym o wartości powyżej 50 000zł netto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **L.p.** | **Przedmiot pracy, usługi lub dostawy** | **Odbiorca** **nazwa, adres** | **Wartość brutto w zł** | **Data wykonywania** **(dz-m-rok)** |
| 1 | ……………………….……………………….. | …………………….……………………. | …….…………….zł | ................................... |
| 2 | ……………………….………………………. | ………………………………………… | ……..…………….zł | ................................... |

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagany dokument załączam do niniejszej oferty.

 ……………………………………

 (Podpis i pieczątka upoważnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

#

# Załącznik numer 2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa osuszaczy powietrza do siedziby głównej Muzuem Warszawy, Rynek Starego Miasta 28.

**Uwagi:**

1. **Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie z przedstawionymi w poniższej specyfikacji.**
2. **Przedstawione w specyfikacji urządzenia należy traktować jako urządzenia wzorcowe, spełniające minimalne wymagania.**
3. **Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji.**
4. **Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i być wyprodukowane nie wcześniej niż**

**6 miesięcy przed ich dostarczeniem Zamawiającemu.**

1. **Jeśli w opisach wymaganych parametrów minimalnych nie została określona tolerancja wymiarów lub parametrów technicznych, to Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-5%.**

**Poz. 1 - Osuszacz powietrza z hydrostatem – łącznie 10 szt.**

| **LP** | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW MINIMALNYCH |
| --- | --- |
| 1 | Osuszacz powietrza z czujnikiem temperatury i wilgotności. Osuszacz wyposażony w zbiorniki na wodę o pojemności min 18 litrów  |
| 2 | Dane techniczne :* Zasilanie: 230 V/50 Hz
* Pobór mocy : 1000 W
* Max wydajność na dobę : 45 litrów przy 27oC i 80% RH
* Wymiary: 54cm (+/-5%) x 77 cm(+/-5%) x 45cm(+/-5%)
* Waga: 48 kg (+/-5%)
* Poziom hałasu: max 45dBa
* Wymiana powietrza: regulacja dwustopniowa 700/1000m3/godz. (+/-5%)
* Możliwość połączenia z nawilżaczem Brune b 500
* Elektroniczny kontroler wilgotności wraz z wyświetlaczem
* Zastosowanie na powierzchni do 250 m2 (+- 5%)
 |
| 3 | Dostawca musi zapewnić serwis naprawczy po okresie gwarancyjnym. |
| 4 | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące |